	Размеры, мм
	 
	 

	Проход условный Dy
	Py 1 и 2,5 кгс/см2
	
	 

	
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	8
	23
	22
	15
	0,29
	0,28
	0,27
	0,28
	0,28
	
	 

	15
	12
	
	26
	28
	19
	0,34
	0,34
	0,32
	0.34
	0,33
	
	 

	20
	18
	
	28
	36
	26
	0,46
	0,45
	0,41
	0,44
	0,44
	
	 

	25
	25
	
	
	42
	33
	0,55
	0,55
	0,5
	0,54
	0,53
	
	 

	32
	31
	
	
	50
	39
	0,78
	0,78
	0,72
	0,76
	0,77
	
	 

	40
	38
	9
	33
	60
	46
	1,09
	1,04
	1,02
	1,03
	1,04
	
	 

	50
	49
	
	
	70
	58
	1,26
	1,21
	1,14
	1,18
	1,21
	
	 

	65
	66
	
	
	88
	77
	1,62
	1,57
	1,46
	1,53
	1,55
	
	 

	80
	78
	11
	35
	102
	90
	2,43
	2,3
	2,26
	2,29
	2,3
	
	 

	100
	96
	
	37
	122
	110
	2,98
	2,7
	2,65
	2,67
	2,71
	
	 

	125
	121
	
	
	148
	135
	3,72
	3,65
	3,41
	3,52
	3,57
	
	 

	150
	146
	
	38
	172
	161
	4,3
	5,22
	3,95
	4,04
	4,13
	
	 

	175
	177
	13
	43
	210
	196
	6,15
	6
	5,64
	5,8
	5,86
	
	 

	200
	202
	
	45
	235
	222
	6,92
	6,75
	6,33
	6,55
	6,63
	
	 

	225
	226
	15
	
	260
	248
	8,49
	8,3
	7,76
	8,18
	8,09
	
	 

	250
	254
	16
	
	288
	278
	9,88
	9,61
	9,18
	9,32
	9,43
	
	 

	300
	303
	
	
	340
	330
	13,38
	13,35
	12,35
	11,59
	12,67
	
	 

	350
	351
	
	
	390
	382
	15,97
	15,93
	14,9
	14,63
	15
	
	 

	400
	398
	
	
	440
	432
	18,56
	18,53
	17,3
	16,84
	17,33
	
	 

	450
	450
	
	50
	494
	484
	23,63
	23,7
	22,35
	20,22
	20,94
	
	 

	500
	501
	19
	
	545
	535
	26,76
	26,6
	25
	23,11
	23,76
	
	 

	600
	602
	
	55
	650
	636
	35,79
	35,7
	33
	32,9
	33,37
	
	 

	700
	692
	
	
	740
	726
	44,3
	44,1
	41
	40,34
	41,6
	
	 

	800
	792
	
	60
	844
	826
	46,15
	55,5
	52,2
	51,49
	52,6
	
	 

	900
	892
	21
	
	944
	926
	66,35
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	992
	
	
	1044
	1028
	73,44
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1192
	23
	65
	1244
	1228
	92,92
	
	
	
	
	
	 

	1400
	1392
	
	
	1445
	1428
	101,02
	
	
	
	
	
	 

	1600
	1592
	
	
	1646
	1628
	135,27
	
	
	
	
	
	 

	Ру 6 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	10
	27
	22
	15
	0,34
	0,34
	0,32
	0,34
	0,33
	
	 

	15
	12
	
	28
	28
	19
	0,4
	0,4
	0,38
	0,4
	0,4
	
	 

	20
	18
	
	30
	36
	26
	0,53
	0,53
	0,5
	0,53
	0,52
	
	 

	25
	25
	12
	
	42
	33
	0,76
	0,77
	0,72
	0,75
	0,75
	
	 

	32
	31
	
	33
	50
	39
	1,1
	1,08
	1,04
	1,08
	1,08
	
	 

	40
	38
	
	35
	60
	46
	1,36
	1,37
	1,28
	1,3
	1,34
	
	 

	50
	49
	
	
	70
	58
	1,53
	1,51
	1,44
	1,46
	1,47
	
	 

	65
	66
	
	
	88
	77
	1,97
	2,06
	1,83
	1,72
	1,75
	
	 

	80
	78
	13
	37
	102
	90
	2,76
	2,76
	2,8
	2,65
	2,72
	
	 

	100
	96
	
	38
	122
	110
	3,35
	3,04
	3,03
	3,03
	3,04
	
	 

	125
	121
	15
	40
	148
	135
	4,66
	4,24
	3,66
	4,5
	4,55
	
	 

	150
	146
	
	43
	172
	161
	5,37
	5,85
	4,93
	5,29
	5,35
	
	 

	175
	177
	17
	47
	210
	196
	7,32
	8,1
	6,92
	7,11
	7,16
	
	 

	200
	202
	
	50
	235
	222
	8,37
	9,35
	7,75
	7,98
	8,05
	
	 

	225
	226
	
	
	260
	248
	9,45
	9,25
	8,72
	8,98
	9,06
	
	 

	250
	254
	18
	
	288
	278
	10,99
	10,69
	10,14
	12,2
	12,3
	
	 

	300
	303
	
	
	340
	330
	14,82
	14,28
	14,1
	13,81
	14,11
	
	 

	350
	351
	
	
	390
	382
	17,69
	18,65
	17,64
	16,35
	16,72
	
	 

	400
	398
	
	
	440
	432
	20,55
	19,69
	19,3
	18,83
	19,31
	
	 

	450
	450
	
	
	494
	484
	23,63
	23,6
	21,9
	21,62
	22,24
	
	 

	500
	501
	19
	
	545
	535
	26,63
	29,1
	25,9
	24,44
	25,1
	
	 

	600
	602
	
	55
	650
	636
	35,79
	35,6
	33,4
	37,49
	33,67
	
	 

	700
	692
	
	
	740
	726
	44,31
	44,1
	41,1
	40,6
	41,86
	
	 

	800
	792
	
	60
	844
	826
	56,17
	55,2
	52,2
	51,67
	53,36
	
	 

	900
	892
	21
	
	944
	926
	66,79
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	992
	
	
	1044
	1028
	73,51
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1192
	23
	70
	1248
	1228
	111,43
	
	
	
	
	
	 

	1400
	1392
	27
	85
	1456
	1428
	156,58
	
	
	
	
	
	 

	1600
	1592
	32
	95
	1660
	1628
	218,57
	
	
	
	
	
	 

	Ру 10 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	10
	33
	25
	15
	0,5
	0,5
	0,48
	0,5
	0,49
	
	 

	15
	12
	
	
	30
	19
	0,58
	0,58
	0,54
	0,57
	56
	
	 

	20
	18
	12
	36
	38
	26
	0,87
	0,87
	0,81
	0,87
	0,83
	
	 

	25
	25
	
	38
	45
	33
	1,05
	1,05
	0,98
	1,03
	1,02
	
	 

	32
	31
	13
	40
	55
	39
	1,54
	1,53
	1,45
	1,5
	1,49
	
	 

	40
	38
	
	42
	62
	46
	1,83
	1,78
	1,71
	1,74
	1,78
	
	 

	50
	49
	
	
	76
	58
	2,26
	2,23
	2,15
	2,15
	2,21
	
	 

	65
	66
	15
	45
	94
	77
	3,17
	3,11
	2,92
	3,06
	3,14
	
	 

	80
	78
	
	47
	105
	90
	3,67
	3,6
	3,46
	3,54
	3,65
	
	 

	100
	96
	17
	48
	128
	110
	4,7
	4,7
	4,49
	4,5
	4,54
	
	 

	125
	121
	19
	57
	156
	135
	6,71
	6,58
	6,27
	6,12
	6,23
	
	 

	150
	146
	
	
	180
	161
	8,17
	8,2
	7,77
	8,8
	8,9
	
	 

	175
	177
	
	
	210
	196
	9,71
	9,57
	9,09
	9,36
	9,49
	
	 

	200
	202
	
	58
	240
	222
	11,35
	11
	10,47
	10,28
	10,32
	
	 

	225
	226
	
	60
	268
	248
	13,24
	13,04
	12,4
	12,64
	12,83
	
	 

	250
	254
	21
	
	290
	278
	14,64
	14,39
	13,86
	13,64
	13,83
	
	 

	300
	303
	22
	
	345
	330
	18,66
	19,3
	17,7
	18,52
	18,9
	
	 

	350
	351
	
	
	400
	382
	24
	21,7
	22,56
	22,7
	23
	
	 

	400
	398
	
	
	445
	432
	30
	30,35
	27,65
	28
	28,5
	
	 

	450
	450
	
	65
	500
	484
	33,33
	34,69
	31,3
	31,21
	31,83
	
	 

	500
	501
	24
	
	550
	535
	39,2
	40
	37
	36,91
	37,6
	
	 

	600
	602
	
	
	650
	636
	48,8
	50
	46,6
	45,52
	48,7
	
	 

	700
	692
	25
	
	744
	726
	65,26
	64,7
	60,5
	59,86
	62,28
	
	 

	800
	792
	27
	75
	850
	826
	87,24
	86,1
	80,4
	81,25
	84,28
	
	 

	900
	892
	29
	80
	950
	926
	103,02
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	992
	
	
	1050
	1028
	119,19
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1192
	33
	90
	1256
	1228
	179,91
	
	
	
	
	
	 

	Ру 16 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	12
	33
	26
	15
	0,59
	0,6
	0,58
	0,59
	0,58
	
	 

	15
	12
	
	
	30
	19
	0,68
	0,68
	0,65
	0,67
	0,66
	
	 

	20
	18
	
	36
	28
	26
	0,87
	0,87
	0,82
	0,85
	0,84
	
	 

	25
	25
	
	38
	45
	33
	1,05
	1,05
	0,99
	1,03
	1,02
	
	 

	32
	31
	13
	40
	55
	39
	1,54
	1,54
	1,48
	1,5
	1,5
	
	 

	40
	38
	
	42
	64
	46
	1,85
	1,81
	1,77
	1,77
	1,81
	
	 

	50
	49
	
	45
	76
	58
	2,28
	2,24
	2,16
	2,17
	2,23
	
	 

	65
	66
	15
	47
	94
	77
	3,19
	3,17
	3,05
	3,06
	3,14
	
	 

	80
	78
	17
	50
	110
	90
	4,21
	4,15
	4,04
	4,06
	4,17
	
	 

	100
	96
	
	
	130
	110
	4,9
	4,8
	4,65
	4,72
	4,78
	
	 

	125
	121
	19
	57
	156
	135
	6,75
	6,76
	6,47
	6,55
	6,66
	
	 

	150
	146
	
	
	180
	161
	8,3
	8,28
	7,88
	7,96
	8,08
	
	 

	175
	177
	21
	
	210
	196
	10,37
	9,79
	9,32
	10,05
	10,17
	
	 

	200
	202
	
	58
	240
	222
	11,79
	11,72
	11,28
	11,04
	11,2
	
	 

	225
	226
	
	65
	268
	248
	14,12
	14,48
	13,55
	13,6
	13,7
	
	 

	250
	254
	23
	
	292
	278
	17,36
	15
	14,3
	16,67
	16,86
	
	 

	300
	303
	24
	66
	346
	330
	22,76
	22,65
	20,83
	21,6
	22,1
	
	 

	350
	351
	28
	70
	400
	382
	32,04
	32
	29,43
	30,6
	33,1
	
	 

	400
	398
	32
	75
	450
	432
	43
	42,64
	41,1
	41
	41,7
	
	 

	450
	450
	34
	85
	506
	484
	54
	53,5
	52,2
	51,4
	52,4
	
	 

	500
	501
	38
	90
	559
	535
	70,97
	70,32
	69
	68
	69,9
	
	 

	600
	602
	41
	
	660
	636
	99,3
	97,81
	96,73
	94,5
	96,6
	
	 

	700
	692
	43
	95
	750
	726
	105,9
	105,97
	102
	100,7
	101,1
	
	 

	800
	792
	45
	
	850
	826
	130,57
	118,79
	115
	124,8
	127,6
	
	 

	900
	892
	47
	110
	958
	926
	157,83
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	992
	49
	
	1060
	1028
	203,39
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1192
	51
	125
	1268
	1228
	284,94
	
	
	
	
	
	 

	Ру 25 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	14
	33
	26
	15
	0,68
	0,69
	0,66
	0,68
	0,67
	
	 

	15
	12
	
	
	30
	19
	0,79
	0,78
	0,75
	0,8
	0,78
	
	 

	20
	18
	
	34
	38
	26
	0,97
	0,99
	0,93
	0,97
	0,95
	
	 

	25
	25
	
	36
	45
	33
	1,18
	1,19
	1,13
	1,16
	1,15
	
	 

	32
	31
	16
	43
	56
	39
	1,83
	1,85
	1,78
	1,81
	1,8
	
	 

	40
	38
	
	45
	64
	46
	2,19
	2,16
	2,1
	2,11
	2,15
	
	 

	50
	49
	17
	
	76
	58
	2,78
	2,76
	2,47
	2,69
	2,75
	
	 

	65
	66
	19
	50
	96
	77
	3,71
	3,62
	3,6
	3,55
	3,62
	
	 

	80
	78
	
	52
	110
	90
	4,44
	4,32
	4,27
	4,26
	4,48
	
	 

	100
	96
	21
	58
	132
	110
	6,51
	6,58
	6,27
	6,41
	6,49
	
	 

	125
	121
	23
	65
	160
	135
	9,41
	9,45
	9,14
	9,27
	9,37
	
	 

	150
	146
	25
	68
	186
	161
	12,52
	12,56
	11,9
	12,01
	12,17
	
	 

	175
	177
	
	70
	216
	196
	13,88
	13,94
	13,63
	13,65
	13,83
	
	 

	200
	202
	27
	75
	245
	222
	17,44
	17,21
	16,86
	16,36
	16,62
	
	 

	225
	226
	29
	
	270
	248
	21,56
	21,68
	21,15
	22,54
	22,86
	
	 

	250
	254
	
	
	300
	278
	24,4
	24,08
	23,27
	25,37
	25,74
	
	 

	300
	303
	32
	80
	352
	330
	33,29
	32,4
	31,94
	32,42
	33,16
	
	 

	350
	351
	36
	85
	406
	382
	46,57
	45,6
	44,68
	45,4
	46,23
	
	 

	400
	398
	40
	100
	464
	432
	64,81
	63,58
	62,41
	63,48
	64,59
	
	 

	450
	450
	42
	
	515
	484
	72,26
	71,6
	70,7
	70,8
	71,95
	
	 

	500
	500
	44
	
	570
	535
	88,91
	88,2
	86,5
	86,48
	88,08
	
	 

	600
	600
	49
	115
	670
	636
	123,7
	122
	105,7
	119,5
	122,17
	
	 

	700
	690
	53
	125
	766
	726
	166,81
	164,02
	162,7
	157,53
	160,82
	
	 

	800
	790
	55
	135
	874
	826
	213,9
	211
	209
	210
	214,68
	
	 

	900
	892
	57
	145
	980
	926
	252,91
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	992
	59
	150
	1084
	1028
	312,12
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1192
	62
	160
	1288
	1228
	387,5
	
	
	
	
	
	 

	Ру 40 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	
	 

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	
	 

	10
	8
	14
	33
	26
	15
	0,68
	0,69
	0,66
	0,68
	0,67
	
	 

	15
	12
	
	
	30
	19
	0,79
	0,78
	0,75
	0,8
	0,78
	
	 

	20
	18
	
	34
	38
	26
	0,97
	0,99
	0,93
	0,97
	0,95
	
	 

	25
	25
	
	36
	45
	33
	1,18
	1,19
	1,13
	1,16
	1,15
	
	 

	32
	31
	16
	43
	56
	39
	1,83
	1,85
	1,78
	1,81
	1,86
	
	 

	40
	38
	
	45
	64
	46
	2,19
	2,16
	2,1
	2,11
	2,15
	
	 

	50
	48
	17
	
	76
	58
	2,81
	2,79
	2,68
	2,72
	2,78
	
	 

	65
	66
	19
	50
	96
	77
	3,71
	3,72
	3,59
	3,6
	3,68
	
	 

	80
	78
	21
	55
	112
	90
	4,8
	4,81
	4,6
	4,69
	4,8
	
	 

	100
	96
	23
	65
	138
	110
	7,4
	7,06
	6,82
	7,2
	7,28
	
	 

	125
	120
	25
	
	160
	135
	10
	10,17
	9,48
	9,97
	10,08
	
	 

	150
	145
	27
	68
	186
	161
	13,03
	13,2
	12,6
	12,86
	13,03
	
	 

	175
	177
	33
	85
	226
	196
	20,75
	21,26
	21,1
	19,7
	20
	
	 

	200
	200
	35
	
	250
	222
	24,44
	24
	23,57
	24,2
	24
	
	 

	225
	226
	37
	95
	280
	248
	31,33
	31,1
	30,5
	31,2
	31,6
	
	 

	250
	252
	39
	98
	310
	278
	37,59
	37,3
	36,5
	36,9
	37,4
	
	 

	300
	301
	42
	112
	368
	330
	57,1
	50,6
	50,3
	51,1
	52,2
	
	 

	350
	351
	48
	116
	418
	382
	70,34
	69,6
	68
	68,1
	68,8
	
	 

	400
	398
	54
	135
	480
	432
	106,76
	105,5
	105
	103,8
	106
	
	 

	450
	448
	56
	
	530
	484
	107
	106
	104,8
	103,8
	105
	
	 

	500
	495
	58
	140
	580
	535
	132,33
	128
	126
	128
	130
	
	 

	600
	595
	58
	
	686
	636
	180,95
	195,08
	165,78
	182,02
	179,81
	
	 

	700
	695
	63
	160
	790
	726
	228,25
	246,86
	209,59
	229,47
	226,93
	
	 

	800
	795
	71
	190
	908
	826
	343,69
	367,4
	319,93
	345,08
	342,2
	
	 

	900
	895
	74
	215
	1024
	926
	436,54
	-
	-
	-
	-
	
	 

	1000
	995
	77
	235
	1140
	1028
	540,75
	
	
	
	
	
	 

	1200
	1195
	80
	250
	1350
	1228
	690,59
	
	
	
	
	
	 

	Ру 63 кгс/см2
	
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	под прокладку овального сечения
	под линзовую прокладку

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	8
	16
	46
	34
	15
	1,03
	1,02
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	1,03

	15
	12
	
	
	38
	19
	1,15
	1,14
	1,11
	1,12
	1,13
	1,11
	1,15

	20
	18
	18
	54
	48
	26
	1,8
	1,81
	1,76
	1,78
	1,8
	1,75
	1,8

	25
	25
	20
	56
	52
	33
	2,3
	2,28
	2,22
	2,26
	2,27
	2,25
	2,3

	32
	31
	21
	60
	64
	39
	2,94
	2,94
	2,88
	2,91
	2,92
	2,87
	2,94

	40
	37
	
	65
	74
	46
	3,75
	3,71
	3,67
	3,67
	3,74
	3,67
	3,75

	50
	47
	23
	67
	86
	58
	4,63
	4,59
	4,5
	4,51
	4,6
	4,5
	4,63

	65
	64
	25
	72
	106
	77
	6,29
	6,16
	6,05
	6,06
	6,19
	6,09
	6,26

	80
	77
	27
	
	120
	90
	7,22
	7,17
	7
	7,05
	7,18
	6,87
	7,05

	100
	94
	29
	77
	140
	110
	10,71
	10,7
	10,5
	10,53
	10,67
	10,48
	10,71

	125
	118
	33
	95
	172
	135
	17,13
	16,94
	16,6
	16,66
	16,91
	16,67
	16,98

	150
	142
	35
	105
	206
	161
	24,6
	25,4
	24,1
	24,06
	24,44
	24,18
	24,6

	175
	174
	39
	
	232
	196
	28,61
	30,1
	28,2
	27
	27
	27,9
	28,27

	200
	198
	41
	110
	264
	222
	36,6
	38,5
	36,11
	35,74
	36,27
	36,03
	36,45

	225
	222
	43
	115
	290
	248
	42,54
	45
	41,6
	41,42
	42
	41,83
	42,27

	250
	246
	45
	
	316
	278
	50,89
	53,8
	50,3
	49,45
	50,16
	50,08
	50,58

	300
	294
	50
	120
	370
	330
	68,15
	74,6
	68,3
	65,04
	62,52
	67
	67,59

	350
	342
	56
	140
	430
	382
	98,68
	106
	98,5
	94,71
	96,27
	96,42
	97,08

	400
	386
	62
	155
	484
	432
	135,8
	151
	137
	128,9
	130,85
	134,93
	135,7

	500
	485
	66
	165
	594
	535
	192,74
	200,89
	184,56
	193,46
	191,96
	-
	-

	600
	585
	71
	180
	704
	636
	269,27
	283,4
	255,1
	270,34
	268,12
	
	

	700
	685
	76
	225
	820
	726
	300,86
	-
	-
	-
	-
	
	

	800
	785
	85
	
	920
	826
	463,87
	
	
	
	
	
	

	900
	885
	88
	265
	1050
	926
	954,41
	
	
	
	
	
	

	1000
	985
	92
	280
	1160
	1028
	980,6
	
	
	
	
	
	

	1200
	1185
	95
	315
	1386
	1228
	1263,72
	
	
	
	
	
	

	Ру 100 кгс/см2
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	 

	
	
	
	
	
	
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	под прокладку овального сечения
	под линзовую прокладку
	 

	10
	8
	16
	43
	34
	15
	1,02
	0,99
	1,01
	1,02
	0,99
	1,03
	 

	15
	12
	18
	46
	38
	19
	1,26
	1,23
	1,24
	1,25
	1,23
	1,27
	 

	20
	18
	20
	51
	48
	26
	1,98
	1,9
	1,95
	1,95
	2,02
	1,97
	 

	25
	25
	22
	56
	52
	33
	2,48
	2,42
	2,45
	2,46
	2,45
	2,5
	 

	32
	31
	
	60
	64
	39
	3,05
	3
	3,03
	3,03
	2,99
	3,06
	 

	40
	37
	23
	67
	76
	46
	4,06
	4
	4
	4,07
	3,95
	4,05
	 

	50
	45
	25
	68
	86
	58
	6,03
	5,6
	5,94
	6,05
	5,95
	6,08
	 

	65
	62
	29
	80
	110
	77
	8,52
	8,48
	8,41
	8,84
	8,4
	8,57
	 

	80
	75
	31
	87
	124
	90
	9,91
	9,85
	9,77
	9,95
	9,8
	9,98
	 

	100
	92
	35
	97
	146
	110
	14,65
	14,4
	14,47
	14,65
	14,44
	14,67
	 

	125
	112
	39
	112
	180
	135
	23,32
	19,3
	23
	23,3
	23,04
	23,34
	 

	150
	136
	43
	125
	214
	161
	32,87
	31,9
	31,73
	32,22
	31,87
	32,19
	 

	175
	166
	45
	
	246
	196
	39
	38,36
	38,09
	38,66
	38,54
	39,07
	 

	200
	190
	51
	140
	276
	222
	54,24
	54,07
	51,14
	53,9
	53,81
	54,23
	 

	225
	212
	53
	155
	312
	248
	71,19
	71,08
	68,74
	69,44
	70,7
	71,19
	 

	250
	236
	57
	160
	340
	278
	85,24
	85,12
	83,37
	84,51
	85,4
	85,26
	 

	300
	284
	66
	180
	400
	330
	127,78
	127,73
	125,24
	127,41
	127,76
	128,35
	 

	350
	332
	72
	195
	460
	382
	170,94
	170
	167,22
	169,56
	169,55
	171,6
	 

	400
	376
	76
	200
	510
	432
	216,44
	211,86
	207,25
	210,24
	211,1
	212,9
	 

	Ру 160 кгс/см2
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	 

	
	
	
	
	
	
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	под прокладку овального сечения
	под линзовую прокладку
	 

	15
	12
	18
	50
	38
	19
	1,27
	1,24
	1,24
	1,21
	1,23
	1,27
	 

	20
	18
	20
	56
	48
	26
	1,98
	1,94
	1,95
	1,9
	2,03
	2,08
	 

	25
	25
	22
	56
	52
	33
	2,48
	2,44
	2,45
	2,38
	2,44
	2,5
	 

	32
	31
	22
	65
	64
	39
	3,07
	3,01
	3,04
	2,96
	2,98
	3,06
	 

	40
	37
	25
	72
	76
	46
	4,01
	3,98
	4,28
	4,2
	3,97
	4,06
	 

	50
	45
	27
	75
	86
	58
	6,43
	6,4
	6,49
	5,95
	6,3
	6,49
	 

	65
	62
	31
	85
	110
	77
	9,38
	8,64
	8,36
	8,23
	8,88
	9,1
	 

	80
	75
	33
	90
	124
	90
	10,4
	10,3
	10,16
	10,02
	10,2
	10,46
	 

	100
	92
	37
	100
	146
	110
	15,4
	15,22
	15,18
	14,93
	15,09
	15,41
	 

	125
	112
	41
	115
	180
	135
	24,87
	23,1
	23,89
	23,59
	23,82
	24,19
	 

	150
	136
	47
	130
	214
	161
	35,04
	34,4
	31,84
	31,65
	33,92
	34,48
	 

	175
	166
	51
	135
	246
	196
	43,1
	42,96
	42,48
	42,08
	42,05
	43,02
	 

	200
	190
	57
	145
	276
	222
	60,1
	60
	58,24
	57,8
	57,86
	58,9
	 

	225
	212
	60
	160
	312
	248
	78,8
	78,7
	76,81
	76,31
	76,54
	77,7
	 

	250
	236
	65
	165
	340
	278
	94,4
	94,2
	92,48
	91,93
	92,16
	93,41
	 

	300
	284
	74
	185
	400
	330
	141
	140
	136,69
	136,06
	136,56
	139,2
	 

	Ру 160 кгс/см2
	 

	Проход условный Dy
	d1
	b
	h4
	Dm
	Dn
	Масса, кг
	 

	
	
	
	
	
	
	с выступом
	с впадиной
	с шипом
	с пазом
	под прокладку овального сечения
	под линзовую прокладку
	 

	15
	14
	24
	52
	40
	23
	1,92
	1,92
	2,11
	2,08
	1,88
	1,93
	 

	20
	19
	26
	55
	46
	29
	2,54
	2,53
	2,49
	2,44
	2,46
	2,5
	 

	25
	25
	28
	60
	54
	36
	3,53
	3,33
	3,54
	3,5
	3,5
	3,59
	 

	32
	31
	30
	65
	64
	43
	4,42
	4,42
	4,42
	4,34
	4,35
	4,43
	 

	40
	36
	31
	72
	74
	49
	5,32
	5,36
	5,31
	5,22
	5,27
	5,46
	 

	50
	46
	37
	95
	105
	61
	11,11
	11,25
	9,95
	9,8?
	9,86
	10,05
	 

	65
	68
	45
	118
	138
	90
	19,01
	19,2
	18,61
	18,48
	18,97
	19,23
	 

	80
	80
	51
	132
	162
	110
	27,3
	27,5
	27,28
	27,03
	27,23
	27,55
	 

	100
	102
	63
	175
	208
	135
	53,22
	53,6
	53,14
	52,89
	53,26
	53,64
	 

	125
	130
	73
	175
	234
	170
	73,15
	65,2
	64,05
	63,75
	65,37
	64,74
	 

	150
	150
	79
	190
	266
	196
	90,19
	90,6
	90,11
	89,76
	90,02
	90,92
	 

	175
	170
	81
	195
	294
	222
	110
	109
	109,81
	109,33
	109,67
	110,71
	 

	200
	192
	89
	230
	340
	248
	158,6
	159
	158,27
	157,83
	158,53
	159,69
	 

	225
	212
	87
	245
	374
	278
	202,1
	202
	201,4
	200,9
	-
	-
	 

	250
	254
	107
	300
	460
	330
	314,5
	315,7
	318,03
	317,49
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Примечания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Допускается фланцы Dу 80 на Ру до 6,3 МПа (63 кгс/см2) изготовлять диаметром Dn равным 95 мм.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Допускается для каждого условного прохода диаметр d1 выполнять одного размера, из ряда установленных, для всех условных давлений, исходя из условий обеспечения прочности фланца.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dy 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), из стали 25 исполнения 1 (с соединительным выступом):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же, квадратного:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фланец квадратный 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Фланцы должны изготовляться ковкой, штамповкой, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка, а также другими методами.
	


